|  |  |
| --- | --- |
| DW 160 LXL | |
| Особливості | Фото |
| 2-дискове щеплення  КПП (3+1)х2  Блокування диференціалу  **Выхлопна труба з глушником тракторного типу направлена вверх**  **Глушник з захистом від опіків**  Колеса 5.00-12 / 6,50-16 малюнок «ялинка» (з мікропрофільом)  Передні крила  Замок капота покращеної якості | C:\Users\Oliynyk\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_6917.jpg |
| 4 датчики на приборній панелі  Комбінований переключатель на рульовій колонці.  2-ступінчатий фільтр з масляною ванною | C:\Users\Oliynyk\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_6922.jpg |
| Зовнішній генератор 12V 200W  Розташований під капотом, перед двигуном рядом з акумулятором.  Акумулятор 45 А\*год.  Виключатель маси  Привідний шків 5 пазів | C:\Users\Oliynyk\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_6926.jpg |
| Крісло підпружинене з повздовжнім регулювання  Гідравлічна система з розподілювачом біля сидіння  Бак для гідравлічної рідини розміщений на крилі.  Гідроциліндр прикріплений до рами сидіння.  Додатковий задній ліхтар. | C:\Users\Oliynyk\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_6916.jpg |

**Короткий опис FAQ**

1. Сигнал є? *Так.*
2. Які 4 датчика? *Температура охолоджуючої рідини, тиск масла в двигуні, Напрацьовка мотогодин, Вольтметр.*
3. Сколько педалей тормоза? *2 педали тормоза. С флажком, но нет ответной части для фиксации флажка.*
4. Блокировка дифференциала есть? Как работает?*Есть, механическая, включается рычагом под сидением.*
5. Задние стопы работают? *Задние стопы работают, только когда выключены габариты, потому, что нет второй спирали в лампочках.*
6. Выключатель массы? *Есть, рядом с аккумулятором.*
7. Ящик для инструмента? *Есть, на левом крыле.*
8. Какой тип гидравлической системы? *Раздельный.*
9. Генератор 1 или 2? *2 генератора, підключений один.*
10. Какой ручной газ? *Манеткой мотоблочного типа рядом с рулевой колонкой.*
11. Каково качество замков капота? *Среднее, улучшено по сравнению с предыдущей поставкой.*
12. Бризговики на крилах? *ні.*
13. Ограничитель открытия капота есть? *Нет, открытие ограничивают петли.*
14. Пол усиленный? *Пол достаточной крепости, из стальной рифлёной пластины толщиной 4мм без ребер жесткости.*
15. Толщина задней оси под колеса?*49 мм.*
16. Толщина задней крышки КПП? *11мм.*
17. Передняя колея регулируемая? *Регулируемая от 940мм до 1200 мм.*
18. Стояночный тормоз есть? *Есть, блокировкой педалей.*
19. Ближнє світло? *Так.*
20. *Загальна довжина 2070мм .Довжина рами менша на 110 мм, ніж на ДТЗ 160*